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                                  1. Общие положения
1.1. Настоящие Стандарт  разработан в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ, иными нормами законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НП «ВЭК» (далее - Партнерство). 

1.2. Стандарт предназначен для членов Партнерства, и применяется в Партнерстве с момента приобретения им статуса  саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований. 
2. Стандарты к приборному парку
2.1. Организация - энергоаудитор должна располагать технической базой (приборным и компьютерным парком, соответствующим программным обеспечением), достаточной для проведения, в соответствии с применяемыми методиками, энергетических обследований (энергоаудита) в установленной области компетенции. 

2.2. Приборная база энергоаудитора должна включать оборудование (средства контроля и измерений) для неинвазивного (т.е. без вмешательства в схему и технологический процесс) контроля большинства параметров энергопотребления.
2.3. Организации - энергоаудиторы могут применять оборудование, имеющееся на мировом рынке, достаточным условием его применения является занесение в государственный реестр средств измерений России. 

2.4. Оборудование, применяемое при проведении энергетического обследования (энергоаудита) должно проходить своевременную поверку и обеспечивать требуемую точность измерений. 

2.5. Приборы, входящие в состав оборудования приборного парка организации, в зависимости от его назначения и области применения должны удовлетворять определенным Стандартам, из которых наиболее общими являются следующие: 

· Диапазон измерений приборов должен охватывать все практически необходимые значения измеряемой величины; 

· Основная и дополнительная погрешности приборов должны соответствовать решаемым при измерениях задачам; 

· Приборы, предназначенные для измерения режима электрических цепей, не должны существенно влиять на работу исследуемых электрических цепей; 

· Прибор должен надежно работать при заданных условиях эксплуатации; 

· Управление прибором должно быть максимально простым и удобным для пользователя; 

· Прибор должен иметь возможность подключения к компьютеру (например, через RS-232); 

· Прибор должен удовлетворять Стандартам техники безопасности при измерениях; 

· Средство измерения должно иметь сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России и быть внесено в Госреестр средств измерения.
· Установленное программное обеспечение приборов должно поддерживать стандарты РФ. 
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