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Для проведения энергоаудита в состав портативной измерительной лаборатории должны, как минимум, входить следующие приборы:

1. ультразвуковой расходомер жидкости (накладной), позволяющий проводить измерения скорости, расхода и количества жидкости, протекающей в трубопроводе без нарушения его целостности и снятия давления;

2. электрохимический газоанализатор, определяющий содержание кислорода, окиси углерода, температуру продуктов сгорания;

3. электроанализатор, измеряющий и регистрирующий токи и напряжения в 3 фазах, активную и реактивную мощности, потребленную активную и реактивную электроэнергию;

4. бесконтактный (инфракрасный) термометр с диапазоном измерения от 0 до 60 °С;

5. набор термометров с различными датчиками: воздушными, жидкостными (погружными), поверхностными (накладными, контактными и др.);

6. люксметр;

7. анемометр;

8. гигрометр;

9. накопитель данных для записи переменных сигналов.

Накопитель должен иметь не менее двух температурных каналов для непосредственного подключения температурных датчиков, а также не менее двух токовых или потенциальных каналов для регистрации стандартных аналоговых сигналов.

Сертификация приборов, применяемых при проведении энергоаудитов, должна быть осуществлена Госстандартом РФ и его уполномоченными организациями в установленном порядке.

Наличие обязательного перечня приборного парка для проведения энергетических обследований обуславливается направлением (видом) проведения энергетических обследований.

Примерный перечень приборов, рекомендуемых к использованию при проведении энергетических обследований, приведен в Приложении 1.

Приложение 1

Минимальный перечень приборов, необходимых при проведении энергетических обследований

	№ п/п
	Наименование прибора
	Тип прибора
	Примечание

	1
	Газоанализатор
	Quintox 9106 (Квинтокс)
	Высокая    точность, возможность быстрой замены фильтров.

	
	
	
	Возможность быстрого определения

	2
	Газоанализатор
	«Testo-340»
	концентраций вредных веществ в рабочей зоне.

	
	Анализаторы
	
	

	3
	количества и качества электроэнергии
	Circutor AR.5M
Электромонитор 3.3Т
	Большой диапазон измеряемых параметров,малый вес,автономный источник питания

	
	Расходомер ультразвуковой портативный
	Днепр 7,
«CS2390»
	Более   мощный   сигнал позволяет

	4
	
	
	работать    при    высокой степени загряз-нения   внутренних поверх​ностей трубопроводов.

	5
	Толщиномер ультразвуковой
	ТМ8812
	Высокая точность измерения

	6
	Инфракрасный термометр
	Testo 805
	Низкая   стоимость, мини-мальный набор функций.

	7
	Термометр
	Testo 735-2
	Высокая       точность, широкий

	
	контактный
	
	функционал.

	
	Прибор контроля

параметров воздушной среды
	
	Помимо    измерения пара-метров

	8
	
	МЭС-200
	воздуха   существует возможность

	
	
	
	регистриро-вать    освещенность и

	
	
	
	концентрации газов.

	
	
	
	Низкая стоимость по сравнению с

	9
	Тепловизор
	Testo 875-2
	аналогами,       при сохранении основных функций


3

