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Для более полного проведения энергоаудита минимальный состав портативной измерительной лаборатории (приведен в Правилах оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования (минимальные требования)) рекомендуется расширить дополнительными приборами. В первую очередь в перечисленный в Правилах оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования (минимальные требования) перечень приборов следует внести следующие дополнения:

1. ультразвуковых расходомеров должно быть не менее 2 для сведения баланса в гидравлических сетях. По крайней мере, один из них должен быть оснащен высокотемпературными датчиками, работающими при температурах теплоносителя до 200 °С;

2. электрохимические анализаторы должны быть оснащены датчиками для определения концентрации окислов азота и серы в дымовых газах, а также пылемерами.

А также в состав лаборатории следует включить дополнительно:

3. анализатор качества электроэнергии (гармонических искажений);

4. тестер электроизоляции;

5. тестер заземления;

6. микроомметр для проверки контактных сопротивлений;

7. корреляционный определитель мест повреждения трубопроводов;

8. различные течеискатели и детекторы газов;

9. тепловизор;

10. высокотемпературный инфракрасный термометр (пирометр);

11. толщиномер для определения толщины стенок трубопроводов и резервуаров;

12. расходомер для стоков;

13. манометры и дифманометры на различные пределы измерений;

14. определитель качества воды (солесодержание, рН, растворенный кислород);

15. тахометр;

16. динамометры для измерения усилий и крутящего момента;

17.     портативный компьютер.

Сертификация приборов, применяемых при проведении энергоаудитов, должна быть осуществлена Госстандартом РФ и его уполномоченными opганизациями в установленном порядке.

Примерный перечень приборов, рекомендуемых к использованию при проведении энергетических обследований, приведен в Приложении 1.

Приложение 1

Рекомендуемый перечень приборов, необходимых при проведении энергетического обследования

	№

п./п.
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА
	Вариант комплектации

	
	
	Мини-

мальный вариант
	Опти-

мальный вариант
	Цена,т.руб.
Ориентир.

	1
	Ультразвуковой расходомер жидкости «Portaflow-300»
	0
	2
	349

	2
	Энерготестер ПКЭ (НПП«МарсЭнерго»)
	1
	1
	64,9

	3
	Газоанализатор«Testo-340»
	0
	1
	118,998

	4
	Термометр контактный FLUKE 53
	0
	1
	23

	5
	Термометр инфракрасный (пирометр) FLUKE 566
	0
	1
	41

	6
	Тепловизор FLUKE Tis
	1
	1
	109

	7
	Люксметр«Testo-545»
	1
	1
	19,9

	8
	Термоанемометр «Testo-445»
	1
	1
	66

	9
	Цифровой тахометр «Testo-470»
	0
	1
	44

	10
	Толщиномер ТМ 8812
	0
	1
	22

	11
	Цифровой манометр«Testo-512»
	0
	1
	37

	12
	Электронный накопитель данных«Testo-175»
	0
	1
	29

	13
	Расходомер пара «Днепр 7»
	0
	1
	224

	14
	Расходомер сжатого воздуха «CS2390»
	0
	1
	381


Минимальный набор приборов достаточен при наличии в составе СРО организации ,

имеющей на своем балансе  передвижную мобильную лабораторию с максимальной 

комплектацией необходимых приборов для проведения энергетических обследований
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