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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, далее Правила, устанавливают условия и порядок оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль», далее Партнерство.

1.2. Положения, установленные в настоящих Правилах, применяются членами Партнерства при осуществлении деятельности по энергетическому обследованию.

1.3. Настоящие Правила разработаны с целью:

· обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников при проведении энергетических обследований членами Партнерства;

· обеспечения единых принципов и подходов к проведению энергетических обследований членами Партнерства;

· обеспечения точности и единства измерений при проведении энергетических обследований членами Партнерства;

· обеспечения соответствия результатов энергетических обследований, выполненных членами Партнерства, действующему международному и российскому законодательству, российским стандартам, правилам и нормам;

· недопущения выполнения энергетических обследований членами Партнерства с нарушением действующих российских стандартов, правил и норм.

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, Приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации № 141 от 4 июля 2006 г. «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (Энергоаудита)», Приказа Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. №182, Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г., №19 и другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Партнерства.

2. Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования
2.1. В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы:

· титульный лист по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам;

· общие сведения об объекте энергетического обследования по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам;

· сведения об оснащенности приборами учета по форме согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам;

· сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по формам согласно Приложениям №№ 4 - 12 к настоящим Правилам;

· сведения о показателях энергетической эффективности по форме согласно Приложению № 13 к настоящим Правилам;

· сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по формам согласно Приложениям №№ 14 – 19 к настоящим Правилам;

· потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов по форме согласно Приложению № 20 к настоящим Правилам;

· перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по форме согласно Приложению № 21 к настоящим Правилам;

· сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по формам согласно Приложениям № 22, 23 к настоящим Правилам.

2.2. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 – 23 к настоящим Правилам, заполненные по каждому обособленному подразделению.

2.3. Титульный лист энергетического паспорта, должен содержать: 

· полное наименование организации - потребителя ТЭР и воды, а также организации (или физического лица), проводившей энергетическое обследование;

· полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является организация (лицо), проводившее энергетическое обследование: Саморегулируемая организация  Некоммерческое партнерство «ВолгаЭнергоКонтроль»;

· полное наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование;

· наименование объекта энергетического обследования - полностью;

· наименование документа с указанием вида энергетического обследования (обязательное, добровольное). (ЭП, составленный по результатам добровольного энергетического обследования направляются в Минэнерго РФ только по запросу Минэнерго РФ);

· регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый саморегулируемой организацией, и штамп Партнерства;

· подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), печать юридического лица, индивидуального предпринимателя;

· должность и подпись руководителя организации - потребителя ТЭР и воды (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица, печать организации - потребителя ТЭР и воды (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования.

· дату составления энергетического паспорта - месяц, год.
2.4. Не допускается изменение Форм приложений, кроме добавления  необходимого количества строк (изменения размеров столбцов) для внесения данных.
2.5. Страницы энергетического паспорта должны быть пронумерованы (на титульном листе номер страницы не ставится, следующая страница за титульным листом - 2).

2.6. Энергетические паспорта, предоставляемые на регистрацию в Партнерство, должны быть прошиты и скреплены печатью члена Партнерства, составлявшего паспорт.

2.7. При оформлении энергетического паспорта должно соблюдаться стилевое единообразие при занесении цифровых данных (два знака после запятой) и заполнении пустых ячеек (ставить символ « - ») в таблицах.

2.8. При отсутствии данных для заполнения форм необходимы комментарии о  причинах отсутствия данных. 
2.9. Энергетический паспорт, составленный  по результатам энергетического обследования, состоит из всех 23-х Приложений, в т.ч. незаполненных, по причине отсутствия данных.
3. Требования к содержанию энергетического паспорта,

составленного по результатам энергетического обследования
3.1. Общие сведения об объекте энергетического обследования должны содержать:

3.1.1. Информацию об организации, включая:

· полное наименование организации;

· вид собственности организации (государственная, частная, смешанная);

· отраслевую принадлежность организации, код по ОКВЭД;

· банковские реквизиты, ИНН; 
· юридический адрес;

· фактический адрес;

· Ф.И.О., должность руководителя организации, или руководителя коллективного исполнительного органа организации;

· Ф.И.О., должности, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты должностных лиц, ответственных за техническое обеспечение и энергетическое хозяйство организации;

· наименование головной организации (при наличии).

3.1.2. Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по  годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, в том числе:

· номенклатура основной продукции (работ, услуг);

· код основной продукции (работ, услуг) по ОКПО;

· объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (работ, услуг);

· потребление энергоресурсов всего, в том числе на производство номенклатуры  основной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и условном (тыс. т  у.т.) выражении;

· потребление воды;

· энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (тыс. т у.т./тыс.руб.);

· доля оплаты энергоресурсов в стоимости произведенной продукции;

· суммарная установленная мощность электроприемников;

· среднесписочная численность организации, в том числе промышленно-производственного персонала.

3.1.3. Сведения об оснащенности приборами учета должны содержать:

· количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

· количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

· количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

· количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

· количество точек учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

· количество точек учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

· общее количество приборов учета получаемых, производимых и потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 
· количество приборов учета получаемых, производимых и потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушенными сроками поверки, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды.

· рекомендации по совершенствованию системы учета энергоресурсов;

3.1.4. Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменениях должны содержать:

· объем потребления (Приложение № 4) раздельно электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды в натуральном выражении по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования;

· сведения по балансу электрической энергии и его изменениях (Приложение № 5);

· сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях (Приложение № 6);

· сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях (Приложение № 7);

· сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях (Приложение № 8);

· объем потребления электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (Приложение № 9);

· показатели использования электрической энергии на цели освещения (Приложение № 10);

· основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами (Приложение № 11);

· краткая характеристика зданий и сооружений (Приложение № 12);

· рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов и воды.

         3.1.5. Сведения о показателях энергетической эффективности (Приложение № 13) должны содержать:

· наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, дата ее утверждения, соответствие установленным требованиям, сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

· перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды;

· показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования;

· оценка соответствия фактических показателей энергетической эффективности основных видов технологического оборудования и технологических процессов их техническим (паспортным) показателям;

· рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности.

         3.1.6. Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) должны содержать:

· описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов, их схематическое изображение, протяженность (Приложение № 14);

· сведения о протяженности воздушных и кабельных линий (Приложение № 15);

· сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов (Приложение №16);

· сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности (Приложение № 17);

· оценка соответствия фактических потерь энергоресурсов утвержденным нормативам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования (Прил. № 18);

· рекомендации по сокращению потерь энергоресурсов при их передаче (Прил.  №19).

3.1.7. Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов. В данном разделе (Приложение № 20) по результатам энергетического обследования, дается оценка потенциала возможной годовой экономии энергетических ресурсов и воды на основе:

· сравнения с достижениями по экономии энергоресурсов и воды организаций  аналогичного профиля;

· применения оборудования, технологических процессов, имеющих высокую энергетическую эффективность;

· внедрения наиболее результативных мероприятий по  энергосбережению и  повышению энергетической эффективности.
           3.1.8. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В данном разделе (Приложение №21); по результатам энергетического обследования, с горизонтом планирования 5 лет, приводится перечень типовых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению, в том числе:
· наименование и описание мероприятий;

· сроки начала и окончания внедрения мероприятий;

· стоимостная оценка мероприятий и сроки их окупаемости;

· ожидаемая экономия энергоресурсов и воды по каждому мероприятию.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов Партнерства.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются решением Общего собрания членов Партнерства и вступают в силу с момента их утверждения.
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